
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Präsenzmelder theRonda S360 KNX FLAT DE WH
Bestell-Nr. Weiss: 		2089560


Merkmale: 
· Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
· Flaches Design
· Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK
· Schalten oder Konstantlichtregelung
· Wählbare Regelgeschwindigkeit 
· Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität) 
· Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
· Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9 m)
· 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung
· 2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar
· Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
· Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes
· Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar
· Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
· Teach-In Funktion
· Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
· Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz) 
· Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung
· Verhalten nach manueller Übersteuerung wählbar
· Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
· Fernparametrierbar mit Fernbedienung
· Szenenfunktionalität 
· Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich 
· Testbetrieb Licht zur Überprüfung der Helligkeitsschwelle
· Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)
· Deckenausschnitt Ø 62-70 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		Busspannung KNX, max. 30 V
Eigenverbrauch: 		max. 9 mA/13 mA mit LED ein
Erfassungsbereich gehend: 	Ø 4 m (Mh. 3 m)
Erfassungsbereich gehend:	Ø 8 m tangential, Ø 4 m radial (Mh. 3 m)
Empfohlene Montagehöhe Mh: 	2 – 3 m / max. 4 m
Helligkeits-Sollwert: 		10 – 3000 Lux / Lichtmessung aus
Nachlaufzeit Licht: 		30 s – 60 min
Stand-by Zeit Licht:		30 s – 60 min / inaktiv / dauerhaft ein
Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %
Einschaltverzögerung Präsenz: 	10 s – 30 min / inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz: 		10 s – 120 min
Schutzart: 			IP 54 (im eingebauten Zustand)
Betriebstemperatur: 		-15° C bis +50° C
Abmessungen: 			Ø 85 mm, Einbautiefe 52 mm
Montage: 			Hohldecke mit Federn

Optionales Zubehör:
Universal-Fernbedienung „theSenda B“
Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.
Installateur-Fernbedienung: mit der kostenlosen App „theSenda Plug“ (für iOS/Android) kann anwendungsfreundlich die Inbetriebnahme oder Anpassung der Parameter durchgeführt werden. Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern sowie bezeichnen und für die Archivierung exportieren, beispielsweise per E-Mail.

Bestell-Nr.: 			9070985


Service-Fernbedienung „theSenda P“
Bestell-Nr.: 			9070910


Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Bestell-Nr.: 			9070911


Abdeckrahmen Cover FLAT 85 GR
Bestell-Nr. Grau: 		9070597


Abdeckrahmen Cover FLAT 85 BK
Bestell-Nr. Schwarz: 		9070853
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